W celu wyznaczenia transmitancji dyskretnej użyto dedykowanej funkcji **c2d** programu Matlab. Jako metodę dyskretyzacji wybrano metodę ZOH, czyli ekstrapolator zerowego rzędu, inaczej aproksymacje przebiegów ciągłych metodą prostokątów.